**Leistungsbeschreibung**

MIGUA - Unsere Produkte

**LV 01 MIGUA Fugensysteme GmbH**

**Titel 01.03 Aufbau nach Produktgruppen**

**Bereich 01.03.01 MIGUTEC**

**01.03.01.2 MIGUTEC - Wandprofile**

**01.03.01.2.5 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 50**

MIGUMAX-Bewegungsfugenprofil für die Wand

**WJC 50**

Material: Vollaluminium-Trägerprofil, eloxierte Oberfläche für dauerhaft hochwertige Optik, elastischen Gummidichtungen, seitlich aus TPE

Fugenbreite: max. 50 mm

Sichtbare Profilbreite: 140 mm

Fugenbewegung: 65mm (+25/-40mm)

Profilhöhe: 10 mm

Montagefreundlich, einfach justierbar und schnell arretiert durch eine unsichtbare Befestigung durch innovative Clipkonstruktion.

Profilfarbe: Alu eloxiert

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen



Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.6 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 100**

MIGUMAX-Bewegungsfugenprofil für die Wand

**WJC 100**

Material: Vollaluminium-Trägerprofil, eloxierte Oberfläche für dauerhaft hochwertige Optik, elastischen Gummidichtungen, seitlich aus TPE

Fugenbreite: max. 100 mm

Sichtbare Profilbreite: 222 mm

Fugenbewegung: 140mm (+50/-90mm)

Profilhöhe: 10 mm

Montagefreundlich, einfach justierbar und schnell arretiert durch eine unsichtbare Befestigung durch innovative Clipkonstruktion.

Profilfarbe: Alu eloxiert

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen



Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.7 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 150**

MIGUMAX-Bewegungsfugenprofil für die Wand

**WJC 150**

Material: Vollaluminium-Trägerprofil, eloxierte Oberfläche für dauerhaft hochwertige Optik, elastischen Gummidichtungen, seitlich aus TPE

Fugenbreite: max. 150 mm

Sichtbare Profilbreite: 290 mm

Fugenbewegung: 215mm (+75/-140mm)

Profilhöhe: 10 mm

Montagefreundlich, einfach justierbar und schnell arretiert durch eine unsichtbare Befestigung durch innovative Clipkonstruktion.

Profilfarbe: Alu eloxiert

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen



Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.8 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 200**

MIGUMAX-Bewegungsfugenprofil für die Wand

**WJC 200**

Material: Vollaluminium-Trägerprofil, eloxierte Oberfläche für dauerhaft hochwertige Optik, elastischen Gummidichtungen, seitlich aus TPE

Fugenbreite: max. 200 mm

Sichtbare Profilbreite: 340 mm

Fugenbewegung: 200mm (+70/-130mm)

Profilhöhe: 10 mm

Montagefreundlich, einfach justierbar und schnell arretiert durch eine unsichtbare Befestigung durch innovative Clipkonstruktion.

Profilfarbe: Alu eloxiert

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen



Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **01.03.01.2.9 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 50 E4**

WJC 50 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal abgewinkelt - sichtbar

 

0,000 m EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.10 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 100 E4**

WJC 100 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal abgewinkelt - sichtbar

 

0,000 m EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.11 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 150 E4**

WJC 150 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal abgewinkelt - sichtbar

 

0,000 m EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.12 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 200 E4**

WJC 200 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal abgewinkelt - sichtbar

 

0,000 m EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.13 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 50- Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.14 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 100- Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.15 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 150- Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2.16 MIGUTEC Designoptimiertes Bewegungsfugenprofil WJC 200- Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_