**Leistungsbeschreibung**

MIGUA - Unsere Produkte

**LV 01 MIGUA Fugensysteme GmbH**

**Titel 01.03 Aufbau nach Produktgruppen**

**Bereich 01.03.01 MIGUTEC**

**Unbenannt 01.03.01.1 MIGUTEC - Bodenprofile**

**01.03.01.1.4 Profile mit Edelstahlkappen Fugenbreiten 50 - 100 mm FP 55 / FP 65 / FP 85 / FP 105**

**01.03.01.1.4.15 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - 4S**

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

**FP 55 NI - 4S**

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Die nach dem Einbau sichtbaren Alu-Flächen haben ein aufgewalztes U-Schutzprofil aus nichtrostendem Edelstahl.

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 58 mm

Fugenbewegung: 22 mm (±11 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 20, 25, 35, 50, 75 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.16 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - 4S E1**

Profil FP 55 NI - 4S E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.17 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - 4S E3**

Profil FP 55 NI - 4S E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.18 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - 4S E4**

Profil FP 55 NI - 4S E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.19 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - 4S - Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.20 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - 4S - Formteile: T Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.21 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - 4S - Formteile: Kreuz Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.22 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - 4S**

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

**FP 55 MS - 4S**

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Die nach dem Einbau sichtbaren Alu-Flächen haben ein aufgewalztes U-Schutzprofil aus Messing.

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 58 mm

Fugenbewegung: 22 mm (±11 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 20, 25, 35, 50, 75 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.23 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - 4S E1**

Profil FP 55 MS - 4S E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.24 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - 4S E3**

Profil FP 55 MS - 4S E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.25 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - 4S E4**

Profil FP 55 MS - 4S E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.26 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - 4S - Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.27 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - 4S - Formteile: T Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.28 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - 4S - Formteile: Kreuz Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_