**Leistungsbeschreibung**

MIGUA - Unsere Produkte

**LV 01 MIGUA Fugensysteme GmbH**

**Titel 01.03 Aufbau nach Produktgruppen**

**Bereich 01.03.01 MIGUTEC**

**Unbenannt 01.03.01.1 MIGUTEC - Bodenprofile**

**01.03.01.1.4 Profile mit Edelstahlkappen Fugenbreiten 50 - 100 mm FP 55 / FP 65 / FP 85 / FP 105**

**01.03.01.1.4.1 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI**

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

**FP 55 NI**

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Die nach dem Einbau sichtbaren Alu-Flächen haben ein aufgewalztes U-Schutzprofil aus nichtrostendem Edelstahl.

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 50 mm

Fugenbewegung: 16 mm (±8 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 20, 25, 35, 50, 75 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.2 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI E1**

Profil FP 55 NI E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.3 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI E3**

Profil FP 55 NI E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.4 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI E4**

Profil FP 55 NI E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.5 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.6 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - Formteile: T Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.7 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 NI - Formteile: Kreuz Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.8 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS**

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

**FP 55 MS**

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Die nach dem Einbau sichtbaren Alu-Flächen haben ein aufgewalztes U-Schutzprofil aus Messing.

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 50 mm

Fugenbewegung: 16 mm (±8 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 20, 25, 35, 50, 75 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.9 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS E1**

Profil FP 55 MS E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.10 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS E3**

Profil FP 55 MS E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.11 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS E4**

Profil FP 55 MS E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.12 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.13 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - Formteile: T Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.4.14 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 MS - Formteile: Kreuz Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_